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Hypoid-Getriebeoil 85W-140 (GL-5) 

ОПИСАНИЕ                    Hypoid-Getriebeoil 85W-140 (GL-5) – высокоэффективное трансмиссионное масло, полученное с использованием минеральных базовых масел и многофункциональных противоизносных присадок. Предназначено для автомобильных трансмиссионных агрегатов, в особенности приводов с гипоидным зацеплением.
СВОЙСТВА
-
очень высокая способность выдерживать нагрузки давления
· значительно снижает износ
· снижает шумы при работе трансмиссии
· хорошая стабильность вязкостно-температурных показателей
· очень высокая стабильность к старению
· совместимо с уплотнителями и сальниками

Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации:


API
GL 5


MIL-L 2105С

ZF-TE-ML 05A, 16D, 21A
ТЕХНИЧЕСКИЕ


ДАННЫЕ 
Класс вязкости SAE
:
85W-140

                                         Плотность при 15 °C                 :    0,910

                                         Вязкость при 40°C
:
190 
мм²/с


Вязкость при 100°C
:
17,6 
мм²/с


Цвет ASTM
:
6


Плотность при 15°C
:
0,91 
г/см³


Индекс вязкости
: 
100

Температура вспышки
:
220 
°C

Температура застывания
:
-18 
°C



ОБЛАСТЬ

ПРИМЕНЕНИЯ
Для высоконагруженных трансмиссионных приводов автомобилей с гипоидным зацеплением, где рекомендовано применение смазочного материала класса API GL-5.

ПРИМЕНЕНИЕ
Согласно требованиям производителей автомобилей и трансмиссионных агрегатов. Смешивается с другими марками трансмиссионных масел. Наиболее эффективно применение масла без смешивания его с другими. 

ФАСОВКА 


                                        Hypoid-Getriebeoil 85W-140 (GL-5) 
                                                                                                20 л
   
Артикул 1027



205 л

Артикул 1028

	Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.
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