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mtx-Vergaser-Reiniger


ОПИСАНИЕ
mtx-Vergaser-Reiniger – современная беззольная присадка в бензин, обладающая отличными моющими, очищающими, диспергирующими и защитными свойствами. Полностью удовлетворяет нормам, предъявляемым к современным типам двигателей.
СВОЙСТВА
-
защищает топливо от старения и окисления
· очищает карбюратор и впускной тракт
· удаляет отложения с клапанов и камеры сгорания
· оптимизирует процесс сгорания топлива  и параметры выхлопа
· снижает детонацию двигателя
· улучшает приемистость двигателя, мощность и надежность его работы
· защищает карбюратор от обмерзания
· обеспечивает защиту от коррозии всей топливной системы
· протестировано на совместимость с турбированными двигателями и катализатором
· обладает долговременным эффектом
ТЕХНИЧЕСКИЕ


ДАНЫЕ 
Основа
:
комбинация присадок в жидкости-носителе

Цвет

:
желтый

Плотность при 20°C
:
0,78
г/см³


Класс пожароопасности VbF
: 
A II

Температура вспышки
:
+ 43 
°C

Температура застывания
:
- 45
°C

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначено для добавки в бензин для всех типов 2- и 4-тактных двигателей, в особенности легковых автомобилей, а также двигателей малого литража, промышленных и лодочных двигателей.

Для консервации топлива необходимо добавить присадку в количестве 1%. Необходимо строго соблюдать рекомендации по консервации техники.
ПРИМЕНЕНИЕ
Флакон 300 мл рассчитан на 70 л бензина. Добавить присадку в бак. Присадка самосмешиваема с топливом. Для очистки топливной системы рекомендуется применять присадку при каждой заправке.

Для профилактических целей добавить присадку в количестве 0,3-0,5% в бак. Бак должен быть либо наполнен наполовину, либо полным. Присадка смешивается с топливом самостоятельно.
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ПРИМЕНЕНИЕ НА
АВТОСЕРВИСЕ
Если компрессия в цилиндрах ниже нормы и значения ее неравномерны для всех цилиндров, наилучшим способом очистки топливной системы, в частности клапанов, будет следующий способ: медленно заливать присадку в дроссельную камеру работающего двигателя, внимательно следя за тем, чтобы двигатель не заглох, периодически прогазовывая.
ФАСОВКА 


 
mtx Vergaser Reiniger

300 мл
флакон
Артикул 5100




  50 л
бочка
Артикул 5102

	Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.
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