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Kupfer-Spray

ОПИСАНИЕ
Медная смазка для термически нагруженных узлов и деталей автомобилей. Обеспечивает легкий и простой демонтаж деталей при длительной их эксплуатации. Для труднодоступных мест предназначен медный спрей.
СОВЙСТВА
- высокотемпературная смазка

- высокая адгезионная способность

- устойчива к действию солей, горячей и холодной воды

- обладает хорошими уплотнительными свойствами

- обеспечивает длительную антикоррозионную защиту

- выдерживает высокие нагрузки давления

- защищает детали от прикипания и холодной сварки

- предотвращает и уменьшает шумы при работе тормозной системы

- универсальное применение
ТЕХНИЧЕСКИЕ


ДАННЫЕ 
Цвет
:
медный

Основа
:
минеральное масло 


Загуститель
:
гидроксистеарат лития


NLGI-класс
:
2


Плотность при 20°C
:
1,4 г/cм³


Температурный диапазон


применения
:
- 30°C  до  + 1100°C


Металлический пигмент
:
медь
ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ
Для смазывания и защиты от коррозии различных поверхностей и деталей работающих при высоких термических нагрузках. Для химической, нефтехимической промышленности, в машиностроении и др. Специально предназначена для резьбовых соединений системы выхлопа: коллектора, глушителя, для тормозной системы.
ПРИМЕНЕНИЕ
Очистить обрабатываемые поверхности от грязи и ржавчины с помощью щетки, кисти или тряпки. Нанести необходимое количество смазки.
ФАСОВКА 
Медный спрей
               
             50 мл                Артикул 3969
                                                                                                             250 мл                Артикул 3970 / 1520
Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий. 
