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Anti-Quietsch-Paste
Антискрипная паста
ОПИСАНИЕ
 Долговременная, выдерживающая высокие нагрузки смазочная паста минеральными и синтетическими компонентами, облегчает монтаж\демонтаж тормозов. Нанесенная на нерабочие поверхности тормозных колодок, антискрипная паста устраняет шумы работы тормозов. Может наноситься на направляющие тормозных суппортов и любые поверхности трения под высокие нагрузки, кроме рабочих поверхностей тормозных колодок! 
СВОЙСТВА

- отличная адгезионная способность

- легкое нанесение
- замечательное качество скольжения, сокращенная частота обслуживания

- свободно от металлических мыл и жирных кислот, таким образом не вызывает коррозию

- минимальный коэффициент трения
- устойчива к температуре

- устраняет скрипы
- Подходящий для ABS
- не проводящая
- не содержащая кислоты

- устойчива к антигололедным реагентам и брызгам

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ДАННЫЕ 

Форма
: мазеобразная

Основа
: смесь минерального и синтетического материалов

Консистенция
: гель

Цвет

: красный

Температуры применения  : -40 °C до +250 °C
ОБЛАСТЬ

ПРИМЕНЕНИЯ                специально для монтажа, ремонта и обслуживания тормозных механизмов. 

ПРИМЕНЕНИЕ            Все подлежащие обработке поверхности, полости, отверстия очищают металлической щеткой и обезжиривают очистителем арт. 1900. После испарения растворителя смазывают очищенные поверхности. Не наносить на рабочие поверхности тормозных колодок и дисков!
ФАСОВКА 
Anti-Quietsch-Paste
10 g

Арт. 7656 D-RUS-UA
PI 00/01/10
Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.
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