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Gear Protect


ОПИСАНИЕ
Gear Protect присадка в трансмиссионное масло, на основе синтетических компонентов, полученная с применением самых современных технологий. Используется в механических коробках передач, раздаточных коробках, дифференциалах. Благодаря наличию активных компонентов, увеличивающих нагрузку на сваривание и противоизносных присадок, удается значительно увеличить срок службы трансмиссии и оптимизировать ее работу.
СВОЙСТВА
-
снижает износ
-
повышает четкость переключения передач
-
повышает легкость переключения передач
-
снижает шумы при работе трансмиссии
-
сохраняет стабильность свойств при длительных, высоких нагрузках
-
повышает надежность работы трансмиссии
ТЕХНИЧЕСКИЕ


ДАННЫЕ 
Основа
: синтетические присадки/масло-носитель

Цвет

: зеленый

Плотность при 15°C
:
0,94
г/см³


Температура вспышки
: >180
°C

Температура застывания
: - 25
°C

Вязкость при 40°C
: 80
мм²/с
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ
Для применения в механических КПП, раздаточных коробках, дифференциалах автомобилей. Не использовать в мотоциклах и автоматических коробках передач, а также в дифференциалах повышенного трения.

ПРИМЕНЕНИЕ
Тюбик объемом 80 мл рассчитан на 2 л трансмиссионного масла. С помощью прилагаемого шприца отобрать из трансмиссии соответствующее количество масла и добавить присадку. Наиболее эффективно добавлять присадку в свежее трансмиссионное масло.
ФАСОВКА 



Gear Protect
80 мл

Артикул 1007

	Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.
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