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Keramik Rostlöser mit Kälteschock

Растворитель ржавчины с керамикой
ОПИСАНИЕ
Мгновенно разъединяет приржавевшие между собой болты и гайки. При распылении на поверхности возникает эффект «холодного шока», что приводит к растрескиванию ржавчины и проникновению активных веществ в самые узкие зазоры. Содержание в продукте микро керамических частиц обеспечивает превосходное смазывание и способствует понижению трения. В дальнейшем продукт «Keramik Rostlöser mit Kälteschock» предотвратит образование коррозии. Не оказывает негативного воздействия на пластики, лаки и металлы.

СВОЙСТВА
- растворяет ржавчину


-
быстрого проникновения

· предотвращает возникновение коррозии

· нейтрален к пластикам, лакам и металлам


-
вытесняет воду


-
понижает трение благодаря микро керамическим частицам

ТЕХНИЧЕСКИЕ


ДАННЫЕ
Основа
:
комбинация масел, активные вещества, микро 





микро керамика


Цвет
:
бежевый


Плотность при +20°C
:
0,61
g/cm³

DIN 51757

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ
Превосходные свойства предоставляют возможность при использовании продукта на производстве, в автомастерских, для автомобилей, а также для бытовой и домашней техники.

ПРИМЕНЕНИЕ
Распылить средство на гайки или болты и оставить действовать в зависимости от степени коррозионного образования. Затем средство удалить. В экстремальных случаях рекомендуется повторить процедуру
ДАННЫЕ ПО


УПАКОВКЕ
Keramik Rostlöser
300 мл 
Аэрозоль
Арт. 1641


mit Kälteschock


Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по ее применению не являются обязательными.
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