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Fuel Protect

ОПИСАНИЕ
Защитное средство для топлива - это беззольная и самосмешивающаяся комбинация активных веществ, произведенная по современнейшей присадочной, топливной и моторной технологии. Соответствует требованиям современных двигателей, топлив и условий применения. Абсорбирует и удаляет воду из бензобака и топливной системы Защищает топливную систему от коррозии, не загрязняет окружающую среду; экономно в употреблении, защищает карбюратор от обледенения. Проверено на совместимость с турбиной и катализаторами.
СВОЙСТВА
-     Абсорбирует и удаляет воду из бензобака и топливной

      системы

· Защищает топливную систему от коррозии 

· Не загрязняет окружающую среду; экономен в потреблении

· Защищает карбюратор от обледенения 

· Проверен на совместимость с турбо и с катализаторами 

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ДАННЫЕ

Цвет




: желтый, прозрачный




Плотность при 15(С


: 0,794 г/см3




Зола




: 0,00 %




Температура вспышки


: +64 (С




Точка замерзания


: -70 (С




Предписания для горючих жидкостей 
: А III
ОБЛАСТИ

ПРИМЕНЕНИЯ
Для всех бензиновых моторов (с карбюратором и непосредственным впрыскиванием).

ПРИМЕНЕНИЕ
Добавлять в бензобак при каждой заправке. Одна упаковка защитного средства (300 мл) рассчитана на 60 л топлива.

ФАСОВКА
Fuel Protect                            300мл

Арт. № 2530/3964
Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий. 
