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ATF I

Kühler-Aussenreiniger


ОПИСАНИЕ
Очиститель внешних поверхностей радиатора. Отлично очищает внешние поверхности любых радиаторов: радиатор системы охлаждения, конденсатор кондиционера, радиатор системы смазки, радиатор автоматической коробки передач и другие. Превосходно удаляет все виды тяжелых загрязнений такие как: грязь, соль, смазочные материалы, жиры и следы насекомых. Очистка при помощи данного очистителя производится быстро и просто при этом двигатель будет надежно защищен от перегрева, а соответственно от повышенного износа и поломок. Радиаторы остаются чистыми на протяжении длительного времени.
СВОЙСТВА
- превосходные очищающие свойства
- улучшает теплообмен и защищает двигатель от перегрева
- предотвращает дорогостоящий ремонт
- простое применение без демонтажа радиаторов
                                        - не вредит окружающей среде
ТЕХНИЧЕСКИЕ


ДАННЫЕ 
 Основа 
: Тензиды

 Цвет 
: зеленый

 Форма 
: жидкость

 Плотность при 20°C 
: 1,07 
 г / см³

 pH 
: 8,9

 Растворимость 
: растворимо в H2O
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ
Для ухода и очистки радиаторов системы охлаждения, системы смазки двигателя и др. Для автомобилей, мотоциклов и других видов техники. Применимо в промышленности.
ПРИМЕНЕНИЕ
Перед применением сильно встряхнуть упаковку, затем смочить средством наружные поверхности радиатора. Выдержать на поверхности от 2 до 3 минут, в зависимости от степени загрязнения. После смыть сильной струей воды. При сильных загрязнениях рекомендуется повторить процесс очистки. Также остатки загрязнений могут удаляться сжатым воздухом. 
Внимание: Средство работоспособно только при положительной температуре. Сильный напор воды или сжатого воздуха может повредить охлаждающие ламели радиатора. При применении на пластмассах и лакированных поверхностях рекомендуем проверить средство на совместимость с ними на незаметных частях.
ФАСОВКА                   Kuhler – Aussenreiniger
500 мл

                                          Артикул: 3959
	Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.
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